Moj sopstveni Server Prvi Deo: DIY 1U Rack Serveri

Uvod

[image: image1.jpg]






19" kućište forme za takozvane rack servere predstavlja veoma kompaktan set dimenzija. Veoma je teško uopšte naći komponentu koja ne može da se smesti u  ovu formu, uključujući switch-eve, router-e, patch panele, USV-ove, KVM-ove i najzade kompletne računare.


Glavna prednost jednog ovakvog kućišta je način na koji vam on štedi prostor omogućavajući vam da komponente ređate jednu na drugu. Kako biste ovo uradili, 19" kućište vam je neophodno. Ono je klasifikovano po najvećem broju jedinice visine (s'toga i U=units), dok je 42 gornja granica. Za male kancelarije ili radionice, modeli sa 12 U do 18 U će biti i više nego dovoljni, dok se veći modeli preporučuju u komercijalne svrhe.

Tehnički naj ambiciozniji su oni komjuteri koji imaju samo 1 visinsku jednicu 1U, zato što sve komponente, uključujući i neophodne rashladne komponente, hard diskove, optičke uređaje... se moraju smestiti u svega 4.4 cm visine. Šta više, oni nude najveću fleksiblinost, jer u slučaju da je neohodno mogu se premeštati i smeštati gde god vam je volja, a prenošenje na drugu lokaciju nije nikakav problem zahvaljujući 19" tehnologiji.

Korišćenjem MSI 1U sistema, videćemo šta jedno tipično podešavanje zapravo i znači. 

Sistem: MSI P1-102A2M Rack-mount Server sa 1U
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Sa leve strane se nalazi izlaz sa dva 40mm ventilatora smeštena direktno iza njega. U sredini su konektori za matičnu ploču u njemu (ATX), a sa desne strane je PCI X slot uslužen sa raiser karticom. 
 
Za ovj test koristimo rack-mount server MSI(P1-102A2M), koji se razlikuje od ostalih popularnih modela zbog čipseta koji koristi: umesto 845PE Intelove proizvodnje, koji je do sada naj češći, dvo kanalski E7210 je korišćen.

Na web prezentaciji proizvođač obećava da ovaj model takođe podržava i Intelov poslednji ponos Pentium 4 Prescott. Zbog svog prevelikog zagrevanja koja je nešto malo ispod 100 vati na 3.2 GHZ-a ne preporučujemo da se ovi procesori koriste u sistemima koji su tanki sa prostorom. 

Za matičnu ploču, koristili smo model MSI (MS-9149). Kao dodatak E7210, PCI-X- Bridge 6300ESB dolazi kao naš izbor umesto konvencijalnog Southbridge(ICH5). Zbog manjka prostora, ipak, samo jedan PCI-X-Slot(66MHZ) je korišćen, ništaviše ne bi stalo u 1U kućište. Čip je međutim dobar iz dva razloga - dozvoljava sekundarni mrežni kontroler za Gigabitni Ethernet (i82541) da bude povezan kroz PCI-X. Kao primarni interfejs koristimo CSA verziju (i82547).
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Dva mrežna interfejsa su bili deo osnovnog podešavanja servera već mnogo godina, zato što je to jedini način da računari budu aktivni na dve različite mreže ili pod mreže i da vrše rutiranje između sebe.
 
Server neophodno pozajmljuje gateway između lokalne mreže i interneta, ali sa druge strane i zbog sigurne veze bežične LAN pristupne tačke, za koji će svi WLAN korisnici morati da podese VPN kanal kao ovom serveru.

Korišćeni grafički čip je ATI Rage XL, lider na serverskom tržištu, sa 8 MB memorije. Kako grafičke aplikacije nisu za rack-mount servere, ovaj čip je i više nego dovoljan.
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Interfejsi izgledaju slično: Zbog novčanih razloga, poznata ATX ploča je korišćena, ona je prilagođena svrhama 1U kućišta.
Pogled na MSI P1-102A2M detaljno
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Jednostavno otvaranje- bukvalno!
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Ukoliko su dva dugmeta za otvaranje pritisnua, gornji deo se veoma lako otvara. Unutra nas očekuju već poznate komponente : na prednjem delu se nalazi Slim-Line tanka verzija CD-ROM drajva; ispod kojeg se nalzi prostor za dva hard diska. Ploča je kao što smo već spomenuli pre, ATX model. Riser kartica dozvoljava PCI-X slotu da bude korišćen (horizontalno). Sa desne strane se nalazi napajanje, a iza njega dvo sistemski hladnjak.
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Kao optički drajv nalazi se Slimline model Mitsumi proizvodnje. DVD ROM je takođe dostupan pa čak i DVD rezač koji bi na primer mogao da se iskoristi u svrhe backup-a.

Napajanje,Ploča, PCI-X
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Čak i napajanje mora biti kompaktno i prigodno za korišćenje u 1 U kućištu.
MSI model nudi maksimum od 250 W što je više nego dovoljno za sve moguće konfiguracije u ovom momentu.
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Ploča je bazirana na kovencijalnoj tehnologiji i za razliku od ostalih tipičnih rack servera radi i sa novim E7210 Intel čipsetom, to pruža ovom serveru 4 GB dvokanalnu memoriju i maksimum od 3.4 GHz podršku. 
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Samo jedan PCi-X slot je slobodan. Da bi ste ovo iskoristili, MSI radi sa riser modulom koji rotira slot za 90 stepeni.
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Dva 40mm-ska ventilatora se brinu o temperaturi u serveru. 
U SLEDEĆEM DELU VIDEĆEMO OSTALI HARDVER UNUTAR OVOG SERVERA.
Pripremio Rastko Ilić
